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Инженер-программист АСУ ТП с шестилетним опытом автоматизации насосных установок. Специализация: алгоритмы ПЛК Siemens S7-1200/1500, экраны WinCC, стендовые испытания и сопровождение пусконаладки.
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	март 2023 — по настоящее время
	Инженер-программист АСУ ТП
ООО «УралНасос Автоматика» · интегратор
Разрабатывал в TIA Portal программы S7-1200/1500 для насосных установок по согласованным алгоритмам. Реализовывал чередование насосов, рабочие блокировки и регулирование давления. Настраивал экраны WinCC, сообщения и тренды. Проверял сигналы I/O, обмен PROFINET и Modbus TCP. Проводил стендовые испытания, участвовал в пусконаладке вместе с наладчиком КИПиА. Передавал архивы проектов и ведомости изменений.


	июль 2020 — февраль 2023
	Инженер АСУ ТП
ООО «Промышленный водоконтур»
Дорабатывал программы насосных станций под руководством ведущего инженера. Сверял адреса сигналов со схемами и перечнем I/O, проверял отображение состояний на HMI. Разбирал сообщения о потере связи, фиксировал результаты проверок и обновлял инструкции оператора.
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	2020
	Уральский федеральный университет
Автоматизация технологических процессов и производств
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	2024
	Диагностика S7 и проверка алгоритмов в TIA Portal
Внутреннее обучение компании
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Английский B1 — чтение документации оборудования. Готовность к командировкам на пусконаладку. Проект: насосная установка с резервным агрегатом; программа ПЛК, HMI и стендовая проверка переключения.
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•  TIA Portal: SCL, LAD; S7-1200/1500
•  WinCC: мнемосхемы, тревоги, тренды
•  PROFINET, Modbus TCP — диагностика обмена
•  ПИД-регулирование насосных установок
•  Проверка I/O и испытания алгоритмов
•  Архивы проектов и ведомости изменений
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•  Добавил диагностику потери связи с частотными преобразователями на HMI. Среднее время определения причины на стенде сократилось с 12 до 8 минут по пяти одинаковым сценариям до и после изменения. Результаты оформил в протоколе испытаний.
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